[bookmark: _GoBack]惠东县人武部营房迁建项目办公家具、空调设备、厨房设备及其他生活家具购置技术规格、参数及要求附件


附表一：茶水柜
	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	
	1
		序号
	货物名称
	技术参数、规格、功能
	单位
	数量

	1
	茶水柜
	长80cmx宽40cm*高85cm
1、基材：选用优质环保中密度纤维板，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》、GB/T 34749-2017《木材及木质复合材料耐火试验方法锥形量热仪法》检测标准，满足甲醛释放量检测≤0.025mg/m3，品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出，五氯苯酚未检出，单一半挥发性有机化合物释放量-邻苯二甲酸二丁酯未检出，氨释放量未检出，抗菌性能：假白喉棒杆菌、痢疾志贺氏菌抑菌率≥99%，抗菌防霉性能：康宁木霉防霉菌等级0级或1级，耐火试验：耐火极限≥800s。（提供具有CNAS或CMA标识的检测机构的检测报告复印件并加盖投标人公章）
2、饰面：选用天然实木皮，符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 20285-2006《材料产烟毒性危险分级》检测标准，满足规格尺寸及其偏差检验检测项目中：板内偏差、板间偏差、垂直度偏差检验检测均合格，单板含水率≤16%，单板外观质量：针节、活节、半活节、死节、夹皮、虫孔、钉孔、孔洞、腐朽、裂缝、变色、汚染、乇刺沟痕、刀痕、拼接叠离、补片、补条、纵向斜接或指接均检验检测合格，甲醛释放量≤0.025mg/m3，挥发性有机化合物释放浓度：苯、甲苯、二甲苯均未检出，材料产烟毒性危险分级：①产烟浓度≤100mg/L；②麻醉性：染毒期内无死亡；③刺激性：染毒期后3天内平均体重恢复，表面耐污染性能≥5级，表面耐龟裂性能≥5级，表面耐水蒸气性能≥5级，表面粗糙度：评定轮廓的算术平均偏差Ra≤30μm；轮廓的最大高度Rz≤250μm。（提供具有CNAS或CMA标识的检测机构的检测报告复印件并加盖投标人公章）
3、封边实木封边条封边，符合GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定》、GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分：密度测定》检测标准，满足五氯苯酚含量未检出，气干密度≥0.50g/cm3，抗霉菌性能：出芽短梗霉、黑曲霉防霉菌等级0级或1级，抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌≥90%，平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1级：①燃烧増长速率指数≤140W/S；②火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘；③600s的总放热量≤10MJ；④60s内焰尖高度Fs＜150mm；⑤60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象，外观检验检测项目符合要求，甲醛释放量≤0.5mg/L。（提供具有CNAS或CMA标识的检测机构的检测报告复印件并加盖投标人公章）
4、水性漆：环保水性面漆/水性底漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 21866-2025《漆膜抗病毒活性和抗菌性能测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T 30648.1-2014《色漆和清漆 耐液体性的测定 第1部分:浸入除水之外的液体中》、GB/T 30789.1-2015《色漆和清漆 涂层老化的评价 缺陷的数量和大小以及外观均匀变化程度的标识 第1部分：总则和标识体系》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》检测标准，满足VOC含量、甲醛含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量、卤代烃均未检出，细度≤60μm，不挥发物≥30%，抗霉菌性能：黑曲霉、绿色木霉耐霉菌性等级0级或1级，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌抗菌率≥99%，甲醛净化效率≥80%，涂层老化≥0级，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性，耐液体性：①变化程度的评级≥0级；②起泡密度等级≥0级；③剥落面积等级≥0级；④粉化程度和等级≥0级；⑤附着力≤1级。（提供具有CNAS或CMA标识的检测机构的检测报告复印件并加盖投标人公章）
5、水性胶黏剂：采用优质白乳胶，符合GB 33372-2020《胶黏剂挥发性有机化合物限量》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T 32448-2015《胶黏剂中可溶性重金属 铅、铬、镉、钡、汞、砷、硒、锑的测定》检测标准，满足防霉性能：大毛霉、产黄青霉、桔灰青霉耐霉菌性等级0级或1级，气味≤2级，卤代烃（包括二氯甲烷、1，2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷）含量未检出，有机锡10项含量未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性。（提供具有CNAS或CMA标识的检测机构的检测报告复印件并加盖投标人公章）
6、五金件：①铰链：符合GB/T 20854-2025《金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》、GB/T 2423.50-2025《环境试验 第2部分:试验方法 试验Cy:恒定湿热主要用于元件的加速试验》、GB/T 13299-2022《钢的游离渗碳体、珠光体和魏氏组织的评定方法》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾乙酸盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，抗菌性能：宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率≥99%，耐霉菌性：土曲霉、绳状青霉、宛氏拟青霉耐霉菌性等级0级或1级，金相—组织/500X电解：游离渗碳体≥0级；②三合一连接件：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、GB/T 20854-2025《金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》、GB/T 32660.1-2016《金属材料 韦氏硬度试验 第1部分：试验方法》、GB/T 2423.50-2025《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cy：恒定湿热主要用于元件的加速试验》、GB/T 7216-2023《灰铸铁金相检验》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾乙酸盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，韦氏硬度≥15.0HWB，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌、宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率≥99%，耐霉菌性：绳状青霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉耐霉菌性等级0级或1级，金相—石墨分布形态/100X≥90%。（提供具有CNAS或CMA标识的检测机构的检测报告复印件并加盖投标人公章）
7、辅材—玻璃：符合GB/T 26695-2011《家具用钢化玻璃板》、GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》、GB/T 32446-2024《玻璃家具通用技术要求》检测标准，满足外观质量：点状缺陷、点状缺陷密集度、划伤、裂纹、断面缺陷、线道、夹钳印检验检测均合格，边部加工：形状及质量完好，圆孔：圆孔边缘应光滑无毛刺，厚度及允许偏差：±0.2mm，弯曲强度≥120MPa，钢化玻璃及其夹层玻璃部件耐热冲击性能：应耐200℃温差不破坏。（提供具有CNAS或CMA标识的检测机构的检测报告复印件并加盖投标人公章）。
	个
	14

	2
	茶具柜（茶水间）
	长120cmx宽40cm*高85cm
1、基材：选用优质环保中密度纤维板，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》、GB/T 34749-2017《木材及木质复合材料耐火试验方法锥形量热仪法》检测标准，满足甲醛释放量检测≤0.025mg/m3，品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出，五氯苯酚未检出，单一半挥发性有机化合物释放量-邻苯二甲酸二丁酯未检出，氨释放量未检出，抗菌性能：假白喉棒杆菌、痢疾志贺氏菌抑菌率≥99%，抗菌防霉性能：康宁木霉防霉菌等级0级或1级，耐火试验：耐火极限≥800s。
2、饰面：选用天然实木皮，符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 20285-2006《材料产烟毒性危险分级》检测标准，满足规格尺寸及其偏差检验检测项目中：板内偏差、板间偏差、垂直度偏差检验检测均合格，单板含水率≤16%，单板外观质量：针节、活节、半活节、死节、夹皮、虫孔、钉孔、孔洞、腐朽、裂缝、变色、汚染、乇刺沟痕、刀痕、拼接叠离、补片、补条、纵向斜接或指接均检验检测合格，甲醛释放量≤0.025mg/m3，挥发性有机化合物释放浓度：苯、甲苯、二甲苯均未检出，材料产烟毒性危险分级：①产烟浓度≤100mg/L；②麻醉性：染毒期内无死亡；③刺激性：染毒期后3天内平均体重恢复，表面耐污染性能≥5级，表面耐龟裂性能≥5级，表面耐水蒸气性能≥5级，表面粗糙度：评定轮廓的算术平均偏差Ra≤30μm；轮廓的最大高度Rz≤250μm。
3、封边—实木封边条封边，符合GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定》、GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分：密度测定》检测标准，满足五氯苯酚含量未检出，气干密度≥0.50g/cm3，抗霉菌性能：出芽短梗霉、黑曲霉防霉菌等级0级或1级，抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌≥90%，平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1级：①燃烧増长速率指数≤140W/S；②火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘；③600s的总放热量≤10MJ；④60s内焰尖高度Fs＜150mm；⑤60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象，外观检验检测项目符合要求，甲醛释放量≤0.5mg/L。
4、水性漆：环保水性面漆/水性底漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 21866-2025《漆膜抗病毒活性和抗菌性能测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T 30648.1-2014《色漆和清漆 耐液体性的测定 第1部分:浸入除水之外的液体中》、GB/T 30789.1-2015《色漆和清漆 涂层老化的评价 缺陷的数量和大小以及外观均匀变化程度的标识 第1部分：总则和标识体系》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》检测标准，满足VOC含量、甲醛含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量、卤代烃均未检出，细度≤60μm，不挥发物≥30%，抗霉菌性能：黑曲霉、绿色木霉耐霉菌性等级0级或1级，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌抗菌率≥99%，甲醛净化效率≥80%，涂层老化≥0级，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性，耐液体性：①变化程度的评级≥0级；②起泡密度等级≥0级；③剥落面积等级≥0级；④粉化程度和等级≥0级；⑤附着力≤1级。
5、水性胶黏剂：采用优质白乳胶，符合GB 33372-2020《胶黏剂挥发性有机化合物限量》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T 32448-2015《胶黏剂中可溶性重金属 铅、铬、镉、钡、汞、砷、硒、锑的测定》检测标准，满足防霉性能：大毛霉、产黄青霉、桔灰青霉耐霉菌性等级0级或1级，气味≤2级，卤代烃（包括二氯甲烷、1，2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷）含量未检出，有机锡10项含量未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性。
6、五金件：①铰链：符合GB/T 20854-2025《金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》、GB/T 2423.50-2025《环境试验 第2部分:试验方法 试验Cy:恒定湿热主要用于元件的加速试验》、GB/T 13299-2022《钢的游离渗碳体、珠光体和魏氏组织的评定方法》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾乙酸盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，抗菌性能：宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率≥99%，耐霉菌性：土曲霉、绳状青霉、宛氏拟青霉耐霉菌性等级0级或1级，金相—组织/500X电解：游离渗碳体≥0级；②三合一连接件：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、GB/T 20854-2025《金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》、GB/T 32660.1-2016《金属材料 韦氏硬度试验 第1部分：试验方法》、GB/T 2423.50-2025《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cy：恒定湿热主要用于元件的加速试验》、GB/T 7216-2023《灰铸铁金相检验》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾乙酸盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，韦氏硬度≥15.0HWB，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌、宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率≥99%，耐霉菌性：绳状青霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉耐霉菌性等级0级或1级，金相—石墨分布形态/100X≥90%。
7、辅材—玻璃：符合GB/T 26695-2011《家具用钢化玻璃板》、GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》、GB/T 32446-2024《玻璃家具通用技术要求》检测标准，满足外观质量：点状缺陷、点状缺陷密集度、划伤、裂纹、断面缺陷、线道、夹钳印检验检测均合格，边部加工：形状及质量完好，圆孔：圆孔边缘应光滑无毛刺，厚度及允许偏差：±0.2mm，弯曲强度≥120MPa，钢化玻璃及其夹层玻璃部件耐热冲击性能：应耐200℃温差不破坏。
	张
	1





附表二：书柜
	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	
	1
		序号
	货物名称
	技术参数、规格、功能
	单位
	数量

	1
	书柜
	规格尺寸：长90cm×宽40cm×高200cm
1、基材：选用优质环保中密度纤维板，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》、GB/T 34749-2017《木材及木质复合材料耐火试验方法锥形量热仪法》检测标准，满足甲醛释放量检测≤0.025mg/m3，品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出，五氯苯酚未检出，单一半挥发性有机化合物释放量-邻苯二甲酸二丁酯未检出，氨释放量未检出，抗菌性能：假白喉棒杆菌、痢疾志贺氏菌抑菌率≥99%，抗菌防霉性能：康宁木霉防霉菌等级0级或1级，耐火试验：耐火极限≥800s。
2、饰面：选用天然实木皮，符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 20285-2006《材料产烟毒性危险分级》检测标准，满足规格尺寸及其偏差检验检测项目中：板内偏差、板间偏差、垂直度偏差检验检测均合格，单板含水率≤16%，单板外观质量：针节、活节、半活节、死节、夹皮、虫孔、钉孔、孔洞、腐朽、裂缝、变色、汚染、乇刺沟痕、刀痕、拼接叠离、补片、补条、纵向斜接或指接均检验检测合格，甲醛释放量≤0.025mg/m3，挥发性有机化合物释放浓度：苯、甲苯、二甲苯均未检出，材料产烟毒性危险分级：①产烟浓度≤100mg/L；②麻醉性：染毒期内无死亡；③刺激性：染毒期后3天内平均体重恢复，表面耐污染性能≥5级，表面耐龟裂性能≥5级，表面耐水蒸气性能≥5级，表面粗糙度：评定轮廓的算术平均偏差Ra≤30μm；轮廓的最大高度Rz≤250μm。
3、封边—实木封边条封边，符合GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定》、GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分：密度测定》检测标准，满足五氯苯酚含量未检出，气干密度≥0.50g/cm3，抗霉菌性能：出芽短梗霉、黑曲霉防霉菌等级0级或1级，抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌≥90%，平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1级：①燃烧増长速率指数≤140W/S；②火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘；③600s的总放热量≤10MJ；④60s内焰尖高度Fs＜150mm；⑤60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象，外观检验检测项目符合要求，甲醛释放量≤0.5mg/L。
4、水性漆：环保水性面漆/水性底漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 21866-2025《漆膜抗病毒活性和抗菌性能测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T 30648.1-2014《色漆和清漆 耐液体性的测定 第1部分:浸入除水之外的液体中》、GB/T 30789.1-2015《色漆和清漆 涂层老化的评价 缺陷的数量和大小以及外观均匀变化程度的标识 第1部分：总则和标识体系》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》检测标准，满足VOC含量、甲醛含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量、卤代烃均未检出，细度≤60μm，不挥发物≥30%，抗霉菌性能：黑曲霉、绿色木霉耐霉菌性等级0级或1级，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌抗菌率≥99%，甲醛净化效率≥80%，涂层老化≥0级，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性，耐液体性：①变化程度的评级≥0级；②起泡密度等级≥0级；③剥落面积等级≥0级；④粉化程度和等级≥0级；⑤附着力≤1级。
5、水性胶黏剂：采用优质白乳胶，符合GB 33372-2020《胶黏剂挥发性有机化合物限量》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T 32448-2015《胶黏剂中可溶性重金属 铅、铬、镉、钡、汞、砷、硒、锑的测定》检测标准，满足防霉性能：大毛霉、产黄青霉、桔灰青霉耐霉菌性等级0级或1级，气味≤2级，卤代烃（包括二氯甲烷、1，2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷）含量未检出，有机锡10项含量未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性。
6、五金件：①铰链：符合GB/T 20854-2025《金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》、GB/T 2423.50-2025《环境试验 第2部分:试验方法 试验Cy:恒定湿热主要用于元件的加速试验》、GB/T 13299-2022《钢的游离渗碳体、珠光体和魏氏组织的评定方法》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾乙酸盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，抗菌性能：宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率≥99%，耐霉菌性：土曲霉、绳状青霉、宛氏拟青霉耐霉菌性等级0级或1级，金相—组织/500X电解：游离渗碳体≥0级；②三合一连接件：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、GB/T 20854-2025《金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》、GB/T 32660.1-2016《金属材料 韦氏硬度试验 第1部分：试验方法》、GB/T 2423.50-2025《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cy：恒定湿热主要用于元件的加速试验》、GB/T 7216-2023《灰铸铁金相检验》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾乙酸盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，韦氏硬度≥15.0HWB，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌、宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率≥99%，耐霉菌性：绳状青霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉耐霉菌性等级0级或1级，金相—石墨分布形态/100X≥90%。
7、辅材—玻璃：符合GB/T 26695-2011《家具用钢化玻璃板》、GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》、GB/T 32446-2024《玻璃家具通用技术要求》检测标准，满足外观质量：点状缺陷、点状缺陷密集度、划伤、裂纹、断面缺陷、线道、夹钳印检验检测均合格，边部加工：形状及质量完好，圆孔：圆孔边缘应光滑无毛刺，厚度及允许偏差：±0.2mm，弯曲强度≥120MPa，钢化玻璃及其夹层玻璃部件耐热冲击性能：应耐200℃温差不破坏。
	个
	1

	2
	资料柜
	规格尺寸：长85cm×宽39cm×高180cm
1、基材：采用厚优质冷轧钢板冲压而成，符合GB/T 20854-2025《金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、"干"和"湿"条件下的加速试验》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 21609-2025《化学品 急性眼刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T 43355-2023《塑料和其他无孔材料表面抗病毒活性的测定》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》、GB/T 13299-2022《钢的游离渗碳体、珠光体和魏氏组织的评定方法》、GB/T 2039-2024《金属材料 单轴拉伸蠕变试验方法》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾乙酸盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾铜盐加速乙酸盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，急性眼刺激性/腐蚀性试验：无损伤/正常，抗病毒活性值≥2.0，抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、宋内氏志贺氏菌抑菌率≥99%，耐霉菌性：宛氏拟青霉、黑曲霉耐霉菌性等级0级或1级，蠕变试验初始应力：①总伸长率≤3%；②初始伸长率≤1%；③弹性伸长率≤1%，金相—组织/500X电解：游离渗碳体≥0级。
2、涂料：采用优质防腐抗菌喷涂粉末，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 21782.5-2010《粉末涂料 第5部分：粉末空气混合物流动性的测定》、GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准，满足耐酸性：240h无异常，耐碱性：168h无异常，耐盐雾性—中性盐雾：500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤2.0mm，耐湿性：500h无异常，流动性≤150g，密度≥1.0g/mL，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性。
3、辅材—玻璃：符合GB/T 26695-2011《家具用钢化玻璃板》、GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》、GB/T 32446-2024《玻璃家具通用技术要求》检测标准，满足外观质量：点状缺陷、点状缺陷密集度、划伤、裂纹、断面缺陷、线道、夹钳印检验检测均合格，边部加工：形状及质量完好，圆孔：圆孔边缘应光滑无毛刺，厚度及允许偏差：±0.2mm，弯曲强度≥120MPa，钢化玻璃及其夹层玻璃部件耐热冲击性能：应耐200℃温差不破坏。
4、五金件：①锁具：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 1621-2015《家具锁》、GB/T 20854-2025《金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》、GB/T 2423.50-2025《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cy：恒定湿热主要用于元件的加速试验》、GB/T 2039-2024《金属材料 单轴拉伸蠕变试验方法》检测标准，满足连续喷雾乙酸盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾铜盐加速乙酸盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌抑菌率≥99%，耐霉菌性：球毛壳霉、黑曲霉耐霉菌性等级0级或1级，蠕变试验初始应力：①总伸长率≤3%；②初始伸长率≤1%；③弹性伸长率≤1%；②螺丝：符合GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾乙酸盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾铜盐加速乙酸盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，抗菌性能：宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率≥99%，耐霉菌性：绳状青霉、宛氏拟青霉耐霉菌性等级0级或1级。（提供具有CNAS或CMA标识的检测机构的检测报告复印件并加盖投标人公章）
	个
	6





附表三：办公桌
	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	
	1
		序号
	货物名称
	技术参数、规格、功能
	单位
	数量

	1
	办公桌
	规格尺寸：长140cm×宽70 cm×高75cm
1、基材：选用优质环保中密度纤维板，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》、GB/T 34749-2017《木材及木质复合材料耐火试验方法锥形量热仪法》检测标准，满足甲醛释放量检测≤0.025mg/m3，品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出，五氯苯酚未检出，单一半挥发性有机化合物释放量-邻苯二甲酸二丁酯未检出，氨释放量未检出，抗菌性能：假白喉棒杆菌、痢疾志贺氏菌抑菌率≥99%，抗菌防霉性能：康宁木霉防霉菌等级0级或1级，耐火试验：耐火极限≥800s。
2、饰面：选用天然实木皮，符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 20285-2006《材料产烟毒性危险分级》检测标准，满足规格尺寸及其偏差检验检测项目中：板内偏差、板间偏差、垂直度偏差检验检测均合格，单板含水率≤16%，单板外观质量：针节、活节、半活节、死节、夹皮、虫孔、钉孔、孔洞、腐朽、裂缝、变色、汚染、乇刺沟痕、刀痕、拼接叠离、补片、补条、纵向斜接或指接均检验检测合格，甲醛释放量≤0.025mg/m3，挥发性有机化合物释放浓度：苯、甲苯、二甲苯均未检出，材料产烟毒性危险分级：①产烟浓度≤100mg/L；②麻醉性：染毒期内无死亡；③刺激性：染毒期后3天内平均体重恢复，表面耐污染性能≥5级，表面耐龟裂性能≥5级，表面耐水蒸气性能≥5级，表面粗糙度：评定轮廓的算术平均偏差Ra≤30μm；轮廓的最大高度Rz≤250μm。
3、封边—实木封边条封边，符合GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定》、GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分：密度测定》检测标准，满足五氯苯酚含量未检出，气干密度≥0.50g/cm3，抗霉菌性能：出芽短梗霉、黑曲霉防霉菌等级0级或1级，抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌≥90%，平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1级：①燃烧増长速率指数≤140W/S；②火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘；③600s的总放热量≤10MJ；④60s内焰尖高度Fs＜150mm；⑤60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象，外观检验检测项目符合要求，甲醛释放量≤0.5mg/L。
4、水性漆：环保水性面漆/水性底漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 21866-2025《漆膜抗病毒活性和抗菌性能测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T 30648.1-2014《色漆和清漆 耐液体性的测定 第1部分:浸入除水之外的液体中》、GB/T 30789.1-2015《色漆和清漆 涂层老化的评价 缺陷的数量和大小以及外观均匀变化程度的标识 第1部分：总则和标识体系》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》检测标准，满足VOC含量、甲醛含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量、卤代烃均未检出，细度≤60μm，不挥发物≥30%，抗霉菌性能：黑曲霉、绿色木霉耐霉菌性等级0级或1级，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌抗菌率≥99%，甲醛净化效率≥80%，涂层老化≥0级，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性，耐液体性：①变化程度的评级≥0级；②起泡密度等级≥0级；③剥落面积等级≥0级；④粉化程度和等级≥0级；⑤附着力≤1级。
5、水性胶黏剂：采用优质白乳胶，符合GB 33372-2020《胶黏剂挥发性有机化合物限量》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T 32448-2015《胶黏剂中可溶性重金属 铅、铬、镉、钡、汞、砷、硒、锑的测定》检测标准，满足防霉性能：大毛霉、产黄青霉、桔灰青霉耐霉菌性等级0级或1级，气味≤2级，卤代烃（包括二氯甲烷、1，2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷）含量未检出，有机锡10项含量未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性。
6、五金件：①导轨：符合GB/T 20854-2025《金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》、GB/T 2423.50-2025《环境试验 第2部分:试验方法 试验Cy: 恒定湿热主要用于元件的加速试验》、GB/T 32660.1-2016《金属材料 韦氏硬度试验 第1部分:试验方法》、QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、GB/T 7216-2023《灰铸铁金相检验》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾乙酸盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，韦氏硬度≥15.0HWB，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌、宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率≥99%，耐霉菌性：绳状青霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉耐霉菌性等级0级或1级，金相—石墨分布形态/100X≥90%；②锁具：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 1621-2015《家具锁》、GB/T 20854-2025《金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》、GB/T 2423.50-2025《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cy：恒定湿热主要用于元件的加速试验》、GB/T 2039-2024《金属材料 单轴拉伸蠕变试验方法》检测标准，满足连续喷雾乙酸盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾铜盐加速乙酸盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌抑菌率≥99%，耐霉菌性：球毛壳霉、黑曲霉耐霉菌性等级0级或1级，蠕变试验初始应力：①总伸长率≤3%；②初始伸长率≤1%；③弹性伸长率≤1%。（提供具有CNAS或CMA标识的检测机构的检测报告复印件并加盖投标人公章）
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	办公桌
	规格尺寸：长160cm×宽80 cm×高76cm
1、基材：选用优质环保中密度纤维板，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》、GB/T 34749-2017《木材及木质复合材料耐火试验方法锥形量热仪法》检测标准，满足甲醛释放量检测≤0.025mg/m3，品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出，五氯苯酚未检出，单一半挥发性有机化合物释放量-邻苯二甲酸二丁酯未检出，氨释放量未检出，抗菌性能：假白喉棒杆菌、痢疾志贺氏菌抑菌率≥99%，抗菌防霉性能：康宁木霉防霉菌等级0级或1级，耐火试验：耐火极限≥800s。
2、饰面：选用天然实木皮，符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 20285-2006《材料产烟毒性危险分级》检测标准，满足规格尺寸及其偏差检验检测项目中：板内偏差、板间偏差、垂直度偏差检验检测均合格，单板含水率≤16%，单板外观质量：针节、活节、半活节、死节、夹皮、虫孔、钉孔、孔洞、腐朽、裂缝、变色、汚染、乇刺沟痕、刀痕、拼接叠离、补片、补条、纵向斜接或指接均检验检测合格，甲醛释放量≤0.025mg/m3，挥发性有机化合物释放浓度：苯、甲苯、二甲苯均未检出，材料产烟毒性危险分级：①产烟浓度≤100mg/L；②麻醉性：染毒期内无死亡；③刺激性：染毒期后3天内平均体重恢复，表面耐污染性能≥5级，表面耐龟裂性能≥5级，表面耐水蒸气性能≥5级，表面粗糙度：评定轮廓的算术平均偏差Ra≤30μm；轮廓的最大高度Rz≤250μm。
3、封边—实木封边条封边，符合GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定》、GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分：密度测定》检测标准，满足五氯苯酚含量未检出，气干密度≥0.50g/cm3，抗霉菌性能：出芽短梗霉、黑曲霉防霉菌等级0级或1级，抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌≥90%，平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1级：①燃烧増长速率指数≤140W/S；②火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘；③600s的总放热量≤10MJ；④60s内焰尖高度Fs＜150mm；⑤60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象，外观检验检测项目符合要求，甲醛释放量≤0.5mg/L。
4、水性漆：环保水性面漆/水性底漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 21866-2025《漆膜抗病毒活性和抗菌性能测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T 30648.1-2014《色漆和清漆 耐液体性的测定 第1部分:浸入除水之外的液体中》、GB/T 30789.1-2015《色漆和清漆 涂层老化的评价 缺陷的数量和大小以及外观均匀变化程度的标识 第1部分：总则和标识体系》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》检测标准，满足VOC含量、甲醛含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量、卤代烃均未检出，细度≤60μm，不挥发物≥30%，抗霉菌性能：黑曲霉、绿色木霉耐霉菌性等级0级或1级，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌抗菌率≥99%，甲醛净化效率≥80%，涂层老化≥0级，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性，耐液体性：①变化程度的评级≥0级；②起泡密度等级≥0级；③剥落面积等级≥0级；④粉化程度和等级≥0级；⑤附着力≤1级。
5、水性胶黏剂：采用优质白乳胶，符合GB 33372-2020《胶黏剂挥发性有机化合物限量》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T 32448-2015《胶黏剂中可溶性重金属 铅、铬、镉、钡、汞、砷、硒、锑的测定》检测标准，满足防霉性能：大毛霉、产黄青霉、桔灰青霉耐霉菌性等级0级或1级，气味≤2级，卤代烃（包括二氯甲烷、1，2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷）含量未检出，有机锡10项含量未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性。
6、五金件：①导轨：符合GB/T 20854-2025《金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》、GB/T 2423.50-2025《环境试验 第2部分:试验方法 试验Cy: 恒定湿热主要用于元件的加速试验》、GB/T 32660.1-2016《金属材料 韦氏硬度试验 第1部分:试验方法》、QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、GB/T 7216-2023《灰铸铁金相检验》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾乙酸盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，韦氏硬度≥15.0HWB，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌、宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率≥99%，耐霉菌性：绳状青霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉耐霉菌性等级0级或1级，金相—石墨分布形态/100X≥90%；②锁具：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 1621-2015《家具锁》、GB/T 20854-2025《金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》、GB/T 2423.50-2025《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cy：恒定湿热主要用于元件的加速试验》、GB/T 2039-2024《金属材料 单轴拉伸蠕变试验方法》检测标准，满足连续喷雾乙酸盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾铜盐加速乙酸盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌抑菌率≥99%，耐霉菌性：球毛壳霉、黑曲霉耐霉菌性等级0级或1级，蠕变试验初始应力：①总伸长率≤3%；②初始伸长率≤1%；③弹性伸长率≤1%。
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	长条桌（两人）
	规格尺寸：长120cm×宽40 cm×高76cm
1、基材：选用优质环保中密度纤维板，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》、GB/T 34749-2017《木材及木质复合材料耐火试验方法锥形量热仪法》检测标准，满足甲醛释放量检测≤0.025mg/m3，品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出，五氯苯酚未检出，单一半挥发性有机化合物释放量-邻苯二甲酸二丁酯未检出，氨释放量未检出，抗菌性能：假白喉棒杆菌、痢疾志贺氏菌抑菌率≥99%，抗菌防霉性能：康宁木霉防霉菌等级0级或1级，耐火试验：耐火极限≥800s。
2、饰面：选用天然实木皮，符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 20285-2006《材料产烟毒性危险分级》检测标准，满足规格尺寸及其偏差检验检测项目中：板内偏差、板间偏差、垂直度偏差检验检测均合格，单板含水率≤16%，单板外观质量：针节、活节、半活节、死节、夹皮、虫孔、钉孔、孔洞、腐朽、裂缝、变色、汚染、乇刺沟痕、刀痕、拼接叠离、补片、补条、纵向斜接或指接均检验检测合格，甲醛释放量≤0.025mg/m3，挥发性有机化合物释放浓度：苯、甲苯、二甲苯均未检出，材料产烟毒性危险分级：①产烟浓度≤100mg/L；②麻醉性：染毒期内无死亡；③刺激性：染毒期后3天内平均体重恢复，表面耐污染性能≥5级，表面耐龟裂性能≥5级，表面耐水蒸气性能≥5级，表面粗糙度：评定轮廓的算术平均偏差Ra≤30μm；轮廓的最大高度Rz≤250μm。
3、封边—实木封边条封边，符合GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定》、GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分：密度测定》检测标准，满足五氯苯酚含量未检出，气干密度≥0.50g/cm3，抗霉菌性能：出芽短梗霉、黑曲霉防霉菌等级0级或1级，抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌≥90%，平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1级：①燃烧増长速率指数≤140W/S；②火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘；③600s的总放热量≤10MJ；④60s内焰尖高度Fs＜150mm；⑤60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象，外观检验检测项目符合要求，甲醛释放量≤0.5mg/L。
4、水性漆：环保水性面漆/水性底漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 21866-2025《漆膜抗病毒活性和抗菌性能测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T 30648.1-2014《色漆和清漆 耐液体性的测定 第1部分:浸入除水之外的液体中》、GB/T 30789.1-2015《色漆和清漆 涂层老化的评价 缺陷的数量和大小以及外观均匀变化程度的标识 第1部分：总则和标识体系》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》检测标准，满足VOC含量、甲醛含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量、卤代烃均未检出，细度≤60μm，不挥发物≥30%，抗霉菌性能：黑曲霉、绿色木霉耐霉菌性等级0级或1级，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌抗菌率≥99%，甲醛净化效率≥80%，涂层老化≥0级，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性，耐液体性：①变化程度的评级≥0级；②起泡密度等级≥0级；③剥落面积等级≥0级；④粉化程度和等级≥0级；⑤附着力≤1级。
5、水性胶黏剂：采用优质白乳胶，符合GB 33372-2020《胶黏剂挥发性有机化合物限量》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T 32448-2015《胶黏剂中可溶性重金属 铅、铬、镉、钡、汞、砷、硒、锑的测定》检测标准，满足防霉性能：大毛霉、产黄青霉、桔灰青霉耐霉菌性等级0级或1级，气味≤2级，卤代烃（包括二氯甲烷、1，2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷）含量未检出，有机锡10项含量未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性。
6、五金件：①螺丝：符合GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾乙酸盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾铜盐加速乙酸盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，抗菌性能：宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率≥99%，耐霉菌性：绳状青霉、宛氏拟青霉耐霉菌性等级0级或1级；②三合一连接件：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、GB/T 20854-2025《金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》、GB/T 32660.1-2016《金属材料 韦氏硬度试验 第1部分：试验方法》、GB/T 2423.50-2025《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cy：恒定湿热主要用于元件的加速试验》、GB/T 7216-2023《灰铸铁金相检验》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾乙酸盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，韦氏硬度≥15.0HWB，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌、宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率≥99%，耐霉菌性：绳状青霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉耐霉菌性等级0级或1级，金相—石墨分布形态/100X≥90%
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	长条桌（三人）
	规格尺寸：长180cm×宽40 cm×高76cm
1、基材：选用优质环保中密度纤维板，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》、GB/T 34749-2017《木材及木质复合材料耐火试验方法锥形量热仪法》检测标准，满足甲醛释放量检测≤0.025mg/m3，品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出，五氯苯酚未检出，单一半挥发性有机化合物释放量-邻苯二甲酸二丁酯未检出，氨释放量未检出，抗菌性能：假白喉棒杆菌、痢疾志贺氏菌抑菌率≥99%，抗菌防霉性能：康宁木霉防霉菌等级0级或1级，耐火试验：耐火极限≥800s。
2、饰面：选用天然实木皮，符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 20285-2006《材料产烟毒性危险分级》检测标准，满足规格尺寸及其偏差检验检测项目中：板内偏差、板间偏差、垂直度偏差检验检测均合格，单板含水率≤16%，单板外观质量：针节、活节、半活节、死节、夹皮、虫孔、钉孔、孔洞、腐朽、裂缝、变色、汚染、乇刺沟痕、刀痕、拼接叠离、补片、补条、纵向斜接或指接均检验检测合格，甲醛释放量≤0.025mg/m3，挥发性有机化合物释放浓度：苯、甲苯、二甲苯均未检出，材料产烟毒性危险分级：①产烟浓度≤100mg/L；②麻醉性：染毒期内无死亡；③刺激性：染毒期后3天内平均体重恢复，表面耐污染性能≥5级，表面耐龟裂性能≥5级，表面耐水蒸气性能≥5级，表面粗糙度：评定轮廓的算术平均偏差Ra≤30μm；轮廓的最大高度Rz≤250μm。
3、封边—实木封边条封边，符合GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定》、GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分：密度测定》检测标准，满足五氯苯酚含量未检出，气干密度≥0.50g/cm3，抗霉菌性能：出芽短梗霉、黑曲霉防霉菌等级0级或1级，抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌≥90%，平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1级：①燃烧増长速率指数≤140W/S；②火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘；③600s的总放热量≤10MJ；④60s内焰尖高度Fs＜150mm；⑤60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象，外观检验检测项目符合要求，甲醛释放量≤0.5mg/L。
4、水性漆：环保水性面漆/水性底漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 21866-2025《漆膜抗病毒活性和抗菌性能测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T 30648.1-2014《色漆和清漆 耐液体性的测定 第1部分:浸入除水之外的液体中》、GB/T 30789.1-2015《色漆和清漆 涂层老化的评价 缺陷的数量和大小以及外观均匀变化程度的标识 第1部分：总则和标识体系》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》检测标准，满足VOC含量、甲醛含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量、卤代烃均未检出，细度≤60μm，不挥发物≥30%，抗霉菌性能：黑曲霉、绿色木霉耐霉菌性等级0级或1级，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌抗菌率≥99%，甲醛净化效率≥80%，涂层老化≥0级，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性，耐液体性：①变化程度的评级≥0级；②起泡密度等级≥0级；③剥落面积等级≥0级；④粉化程度和等级≥0级；⑤附着力≤1级。
5、水性胶黏剂：采用优质白乳胶，符合GB 33372-2020《胶黏剂挥发性有机化合物限量》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T 32448-2015《胶黏剂中可溶性重金属 铅、铬、镉、钡、汞、砷、硒、锑的测定》检测标准，满足防霉性能：大毛霉、产黄青霉、桔灰青霉耐霉菌性等级0级或1级，气味≤2级，卤代烃（包括二氯甲烷、1，2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷）含量未检出，有机锡10项含量未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性。
6、五金件：①螺丝：符合GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾乙酸盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾铜盐加速乙酸盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，抗菌性能：宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率≥99%，耐霉菌性：绳状青霉、宛氏拟青霉耐霉菌性等级0级或1级；②三合一连接件：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、GB/T 20854-2025《金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》、GB/T 32660.1-2016《金属材料 韦氏硬度试验 第1部分：试验方法》、GB/T 2423.50-2025《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cy：恒定湿热主要用于元件的加速试验》、GB/T 7216-2023《灰铸铁金相检验》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾乙酸盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，韦氏硬度≥15.0HWB，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌、宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率≥99%，耐霉菌性：绳状青霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉耐霉菌性等级0级或1级，金相—石墨分布形态/100X≥90%。
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	主席台长条桌
	规格尺寸：长160cm×宽60cm×高76cm
1、基材：选用优质环保中密度纤维板，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》、GB/T 34749-2017《木材及木质复合材料耐火试验方法锥形量热仪法》检测标准，满足甲醛释放量检测≤0.025mg/m3，品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出，五氯苯酚未检出，单一半挥发性有机化合物释放量-邻苯二甲酸二丁酯未检出，氨释放量未检出，抗菌性能：假白喉棒杆菌、痢疾志贺氏菌抑菌率≥99%，抗菌防霉性能：康宁木霉防霉菌等级0级或1级，耐火试验：耐火极限≥800s。
2、饰面：选用天然实木皮，符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 20285-2006《材料产烟毒性危险分级》检测标准，满足规格尺寸及其偏差检验检测项目中：板内偏差、板间偏差、垂直度偏差检验检测均合格，单板含水率≤16%，单板外观质量：针节、活节、半活节、死节、夹皮、虫孔、钉孔、孔洞、腐朽、裂缝、变色、汚染、乇刺沟痕、刀痕、拼接叠离、补片、补条、纵向斜接或指接均检验检测合格，甲醛释放量≤0.025mg/m3，挥发性有机化合物释放浓度：苯、甲苯、二甲苯均未检出，材料产烟毒性危险分级：①产烟浓度≤100mg/L；②麻醉性：染毒期内无死亡；③刺激性：染毒期后3天内平均体重恢复，表面耐污染性能≥5级，表面耐龟裂性能≥5级，表面耐水蒸气性能≥5级，表面粗糙度：评定轮廓的算术平均偏差Ra≤30μm；轮廓的最大高度Rz≤250μm。
3、封边—实木封边条封边，符合GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定》、GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分：密度测定》检测标准，满足五氯苯酚含量未检出，气干密度≥0.50g/cm3，抗霉菌性能：出芽短梗霉、黑曲霉防霉菌等级0级或1级，抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌≥90%，平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1级：①燃烧増长速率指数≤140W/S；②火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘；③600s的总放热量≤10MJ；④60s内焰尖高度Fs＜150mm；⑤60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象，外观检验检测项目符合要求，甲醛释放量≤0.5mg/L。
4、水性漆：环保水性面漆/水性底漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 21866-2025《漆膜抗病毒活性和抗菌性能测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T 30648.1-2014《色漆和清漆 耐液体性的测定 第1部分:浸入除水之外的液体中》、GB/T 30789.1-2015《色漆和清漆 涂层老化的评价 缺陷的数量和大小以及外观均匀变化程度的标识 第1部分：总则和标识体系》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》检测标准，满足VOC含量、甲醛含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量、卤代烃均未检出，细度≤60μm，不挥发物≥30%，抗霉菌性能：黑曲霉、绿色木霉耐霉菌性等级0级或1级，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌抗菌率≥99%，甲醛净化效率≥80%，涂层老化≥0级，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性，耐液体性：①变化程度的评级≥0级；②起泡密度等级≥0级；③剥落面积等级≥0级；④粉化程度和等级≥0级；⑤附着力≤1级。
5、水性胶黏剂：采用优质白乳胶，符合GB 33372-2020《胶黏剂挥发性有机化合物限量》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T 32448-2015《胶黏剂中可溶性重金属 铅、铬、镉、钡、汞、砷、硒、锑的测定》检测标准，满足防霉性能：大毛霉、产黄青霉、桔灰青霉耐霉菌性等级0级或1级，气味≤2级，卤代烃（包括二氯甲烷、1，2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷）含量未检出，有机锡10项含量未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性。
6、五金件：①螺丝：符合GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾乙酸盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾铜盐加速乙酸盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，抗菌性能：宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率≥99%，耐霉菌性：绳状青霉、宛氏拟青霉耐霉菌性等级0级或1级；②三合一连接件：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、GB/T 20854-2025《金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》、GB/T 32660.1-2016《金属材料 韦氏硬度试验 第1部分：试验方法》、GB/T 2423.50-2025《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cy：恒定湿热主要用于元件的加速试验》、GB/T 7216-2023《灰铸铁金相检验》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾乙酸盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，韦氏硬度≥15.0HWB，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌、宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率≥99%，耐霉菌性：绳状青霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉耐霉菌性等级0级或1级，金相—石墨分布形态/100X≥90%。
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	发言台
	规格尺寸：长75cm×宽51c m×高120cm
1、基材：选用优质环保中密度纤维板，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》、GB/T 34749-2017《木材及木质复合材料耐火试验方法锥形量热仪法》检测标准，满足甲醛释放量检测≤0.025mg/m3，品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出，五氯苯酚未检出，单一半挥发性有机化合物释放量-邻苯二甲酸二丁酯未检出，氨释放量未检出，抗菌性能：假白喉棒杆菌、痢疾志贺氏菌抑菌率≥99%，抗菌防霉性能：康宁木霉防霉菌等级0级或1级，耐火试验：耐火极限≥800s。
2、饰面：选用天然实木皮，符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 20285-2006《材料产烟毒性危险分级》检测标准，满足规格尺寸及其偏差检验检测项目中：板内偏差、板间偏差、垂直度偏差检验检测均合格，单板含水率≤16%，单板外观质量：针节、活节、半活节、死节、夹皮、虫孔、钉孔、孔洞、腐朽、裂缝、变色、汚染、乇刺沟痕、刀痕、拼接叠离、补片、补条、纵向斜接或指接均检验检测合格，甲醛释放量≤0.025mg/m3，挥发性有机化合物释放浓度：苯、甲苯、二甲苯均未检出，材料产烟毒性危险分级：①产烟浓度≤100mg/L；②麻醉性：染毒期内无死亡；③刺激性：染毒期后3天内平均体重恢复，表面耐污染性能≥5级，表面耐龟裂性能≥5级，表面耐水蒸气性能≥5级，表面粗糙度：评定轮廓的算术平均偏差Ra≤30μm；轮廓的最大高度Rz≤250μm。
3、封边—实木封边条封边，符合GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定》、GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分：密度测定》检测标准，满足五氯苯酚含量未检出，气干密度≥0.50g/cm3，抗霉菌性能：出芽短梗霉、黑曲霉防霉菌等级0级或1级，抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌≥90%，平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1级：①燃烧増长速率指数≤140W/S；②火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘；③600s的总放热量≤10MJ；④60s内焰尖高度Fs＜150mm；⑤60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象，外观检验检测项目符合要求，甲醛释放量≤0.5mg/L。
4、水性漆：环保水性面漆/水性底漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 21866-2025《漆膜抗病毒活性和抗菌性能测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T 30648.1-2014《色漆和清漆 耐液体性的测定 第1部分:浸入除水之外的液体中》、GB/T 30789.1-2015《色漆和清漆 涂层老化的评价 缺陷的数量和大小以及外观均匀变化程度的标识 第1部分：总则和标识体系》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》检测标准，满足VOC含量、甲醛含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量、卤代烃均未检出，细度≤60μm，不挥发物≥30%，抗霉菌性能：黑曲霉、绿色木霉耐霉菌性等级0级或1级，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌抗菌率≥99%，甲醛净化效率≥80%，涂层老化≥0级，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性，耐液体性：①变化程度的评级≥0级；②起泡密度等级≥0级；③剥落面积等级≥0级；④粉化程度和等级≥0级；⑤附着力≤1级。
5、水性胶黏剂：采用优质白乳胶，符合GB 33372-2020《胶黏剂挥发性有机化合物限量》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T 32448-2015《胶黏剂中可溶性重金属 铅、铬、镉、钡、汞、砷、硒、锑的测定》检测标准，满足防霉性能：大毛霉、产黄青霉、桔灰青霉耐霉菌性等级0级或1级，气味≤2级，卤代烃（包括二氯甲烷、1，2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷）含量未检出，有机锡10项含量未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性。
6、五金件：①螺丝：符合GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾乙酸盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾铜盐加速乙酸盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，抗菌性能：宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率≥99%，耐霉菌性：绳状青霉、宛氏拟青霉耐霉菌性等级0级或1级；②三合一连接件：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、GB/T 20854-2025《金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》、GB/T 32660.1-2016《金属材料 韦氏硬度试验 第1部分：试验方法》、GB/T 2423.50-2025《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cy：恒定湿热主要用于元件的加速试验》、GB/T 7216-2023《灰铸铁金相检验》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾乙酸盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，韦氏硬度≥15.0HWB，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌、宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率≥99%，耐霉菌性：绳状青霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉耐霉菌性等级0级或1级，金相—石墨分布形态/100X≥90%。
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	阅读桌
	规格尺寸：长140cm×宽80 cm×高76cm
1、板材基材—饰面刨花板（实木颗粒板）：符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测标准，满足甲醛释放量≤0.025mg/m3，品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出，五氯苯酚未检出，抗冲击性能：落球高度：1000mm、压痕直径：5.0mm板面无破损，低温冲击韧性性能≥6.0kJ/m2，防静电性能≥2.0×107Ω，防霉性能：黑曲霉、树脂子囊菌防霉菌等级0级或1级，抗菌效果：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌具有较强抗菌作用。（提供具有CNAS或CMA标识的检测机构的检测报告复印件并加盖投标人公章）
2、板材面材：优质浸渍胶膜纸，符合GB/T 28995-2022《人造板饰面专用纸》、GB/T 40493-2021《人造板饰面材料中铅、镉、铬、汞重金属元素含量测定》、GB 18585-2023《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》、GB/T 27741-2018《纸和纸板 可迁移性荧光增白剂的测定》检测标准，满足理化性能：①耐光色牢度≥6级；②耐热性≥1级，甲醛释放量检测合格，重金属元素含量的测定：铅、镉、铬、汞含量均未检出，可迁移性荧光增白剂的定性测定：无荧光增白剂，抗菌性能：大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌抑菌率均≥99%。
3、封边：PVC封边条，符合GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 1040.1-2025《塑料 拉伸性能的测定 第1部分:总则》、GB 6675.4-2025《玩具安全第4部分:特定元素的迁移》、GB/T 22048-2022《玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法阻燃剂》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》检测标准，满足甲醛释放量≤0.5mg/L，塑料封边条-邻苯二甲酸酯总量≤0.1%，耐液体化学试剂性能：氯化钠浸泡24h后无外观变化，塑料暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定：盐雾暴露周期24h质量变化±0.5%，34种增塑剂含量均未检出，电线电缆套管、电器设备外壳及附件的燃烧性能等级B1级：垂直燃烧性能V-0级。（提供具有CNAS或CMA标识的检测机构的检测报告复印件并加盖投标人公章）
4、胶黏剂：选用优质热熔胶，符合GB 33372-2020《胶黏剂挥发性有机化合物限量》、GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量》、GB/T 39290-2020《胶黏剂中芳香胺含量的测定》检测标准，满足丙酮、卤代烃、游离甲苯二异氰酸酯含量未检出，外观符合要求，硬度80~90度，拉伸强度≥2.5MPa，热稳定性符合要求，邻苯18项未检出，可溶性重金属：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出，有机锡10项含量未检出。（提供具有CNAS或CMA标识的检测机构的检测报告复印件并加盖投标人公章）
5、钢制脚架，选用优质钢架，符合GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》、GB/T 2423.50-2025《环境试验 第2部分:试验方法 试验Cy:恒定湿热主要用于元件的加速试验》、GB/T 13299-2022《钢的游离渗碳体、珠光体和魏氏组织的评定方法》、GB/T 2039-2024《金属材料 单轴拉伸蠕变试验方法》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾乙酸盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾铜盐加速乙酸盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、宋内氏志贺氏菌抑菌率≥99%，耐霉菌性：宛氏拟青霉、黑曲霉耐霉菌性等级0级或1级，蠕变试验初始应力：①总伸长率≤3%；②初始伸长率≤1%；③弹性伸长率≤1%，金相：游离渗碳体≥0级。（提供具有CNAS或CMA标识的检测机构的检测报告复印件并加盖投标人公章）
6、五金件：①螺丝：符合GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾乙酸盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾铜盐加速乙酸盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，抗菌性能：宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率≥99%，耐霉菌性：绳状青霉、宛氏拟青霉耐霉菌性等级0级或1级；
	张
	2

	8
	操作台
	规格尺寸：长150cm×宽80 cm×高75cm
1、板材基材—饰面刨花板（实木颗粒板）：符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测标准，满足甲醛释放量≤0.025mg/m3，品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出，五氯苯酚未检出，抗冲击性能：落球高度：1000mm、压痕直径：5.0mm板面无破损，低温冲击韧性性能≥6.0kJ/m2，防静电性能≥2.0×107Ω，防霉性能：黑曲霉、树脂子囊菌防霉菌等级0级或1级，抗菌效果：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌具有较强抗菌作用。
2、板材面材：优质浸渍胶膜纸，符合GB/T 28995-2022《人造板饰面专用纸》、GB/T 40493-2021《人造板饰面材料中铅、镉、铬、汞重金属元素含量测定》、GB 18585-2023《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》、GB/T 27741-2018《纸和纸板 可迁移性荧光增白剂的测定》检测标准，满足理化性能：①耐光色牢度≥6级；②耐热性≥1级，甲醛释放量检测合格，重金属元素含量的测定：铅、镉、铬、汞含量均未检出，可迁移性荧光增白剂的定性测定：无荧光增白剂，抗菌性能：大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌抑菌率均≥99%。
3、封边：PVC封边条，符合GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 1040.1-2025《塑料 拉伸性能的测定 第1部分:总则》、GB 6675.4-2025《玩具安全第4部分:特定元素的迁移》、GB/T 22048-2022《玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法阻燃剂》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》检测标准，满足甲醛释放量≤0.5mg/L，塑料封边条-邻苯二甲酸酯总量≤0.1%，耐液体化学试剂性能：氯化钠浸泡24h后无外观变化，塑料暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定：盐雾暴露周期24h质量变化±0.5%，34种增塑剂含量均未检出，电线电缆套管、电器设备外壳及附件的燃烧性能等级B1级：垂直燃烧性能V-0级。
4、胶黏剂：选用优质热熔胶，符合GB 33372-2020《胶黏剂挥发性有机化合物限量》、GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量》、GB/T 39290-2020《胶黏剂中芳香胺含量的测定》检测标准，满足丙酮、卤代烃、游离甲苯二异氰酸酯含量未检出，外观符合要求，硬度80~90度，拉伸强度≥2.5MPa，热稳定性符合要求，邻苯18项未检出，可溶性重金属：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出，有机锡10项含量未检出。
5、钢制脚架，选用优质钢架，符合GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》、GB/T 2423.50-2025《环境试验 第2部分:试验方法 试验Cy:恒定湿热主要用于元件的加速试验》、GB/T 13299-2022《钢的游离渗碳体、珠光体和魏氏组织的评定方法》、GB/T 2039-2024《金属材料 单轴拉伸蠕变试验方法》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾乙酸盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾铜盐加速乙酸盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、宋内氏志贺氏菌抑菌率≥99%，耐霉菌性：宛氏拟青霉、黑曲霉耐霉菌性等级0级或1级，蠕变试验初始应力：①总伸长率≤3%；②初始伸长率≤1%；③弹性伸长率≤1%，金相：游离渗碳体≥0级。
6、五金件：①螺丝：符合GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾乙酸盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾铜盐加速乙酸盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，抗菌性能：宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率≥99%，耐霉菌性：绳状青霉、宛氏拟青霉耐霉菌性等级0级或1级；
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	定做前台（保密室、文印室）
	规格尺寸：长300cm×宽80cm×高120cm,
1、板材基材—饰面刨花板（实木颗粒板）：符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测标准，满足甲醛释放量≤0.025mg/m3，品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出，五氯苯酚未检出，抗冲击性能：落球高度：1000mm、压痕直径：5.0mm板面无破损，低温冲击韧性性能≥6.0kJ/m2，防静电性能≥2.0×107Ω，防霉性能：黑曲霉、树脂子囊菌防霉菌等级0级或1级，抗菌效果：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌具有较强抗菌作用。
2、板材面材：优质浸渍胶膜纸，符合GB/T 28995-2022《人造板饰面专用纸》、GB/T 40493-2021《人造板饰面材料中铅、镉、铬、汞重金属元素含量测定》、GB 18585-2023《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》、GB/T 27741-2018《纸和纸板 可迁移性荧光增白剂的测定》检测标准，满足理化性能：①耐光色牢度≥6级；②耐热性≥1级，甲醛释放量检测合格，重金属元素含量的测定：铅、镉、铬、汞含量均未检出，可迁移性荧光增白剂的定性测定：无荧光增白剂，抗菌性能：大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌抑菌率均≥99%。
3、封边：PVC封边条，符合GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 1040.1-2025《塑料 拉伸性能的测定 第1部分:总则》、GB 6675.4-2025《玩具安全第4部分:特定元素的迁移》、GB/T 22048-2022《玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法阻燃剂》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》检测标准，满足甲醛释放量≤0.5mg/L，塑料封边条-邻苯二甲酸酯总量≤0.1%，耐液体化学试剂性能：氯化钠浸泡24h后无外观变化，塑料暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定：盐雾暴露周期24h质量变化±0.5%，34种增塑剂含量均未检出，电线电缆套管、电器设备外壳及附件的燃烧性能等级B1级：垂直燃烧性能V-0级。
4、胶黏剂：选用优质热熔胶，符合GB 33372-2020《胶黏剂挥发性有机化合物限量》、GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量》、GB/T 39290-2020《胶黏剂中芳香胺含量的测定》检测标准，满足丙酮、卤代烃、游离甲苯二异氰酸酯含量未检出，外观符合要求，硬度80~90度，拉伸强度≥2.5MPa，热稳定性符合要求，邻苯18项未检出，可溶性重金属：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出，有机锡10项含量未检出。
5、五金件：①导轨：符合GB/T 20854-2025《金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》、GB/T 2423.50-2025《环境试验 第2部分:试验方法 试验Cy: 恒定湿热主要用于元件的加速试验》、GB/T 32660.1-2016《金属材料 韦氏硬度试验 第1部分:试验方法》、QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、GB/T 7216-2023《灰铸铁金相检验》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾乙酸盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，韦氏硬度≥15.0HWB，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌、宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率≥99%，耐霉菌性：绳状青霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉耐霉菌性等级0级或1级，金相—石墨分布形态/100X≥90%；②锁具：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 1621-2015《家具锁》、GB/T 20854-2025《金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》、GB/T 2423.50-2025《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cy：恒定湿热主要用于元件的加速试验》、GB/T 2039-2024《金属材料 单轴拉伸蠕变试验方法》检测标准，满足连续喷雾乙酸盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾铜盐加速乙酸盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌抑菌率≥99%，耐霉菌性：球毛壳霉、黑曲霉耐霉菌性等级0级或1级，蠕变试验初始应力：①总伸长率≤3%；②初始伸长率≤1%；③弹性伸长率≤1%。
6、台面：选用优质人造石，符合GB/T 26696-2011《家具用高分子材料台面板》、GB/T 35160.5-2017《合成石材试验方法 第5部分：热激变性能的测定》、GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T 16172-2007《建筑材料热释放速率试验方法》、GB/T 23454-2025《石材台面板》、GB/T 35160.1-2017《合成石材试验方法第1部分：密度和吸水率的测定》检测标准，满足巴氏硬度≥65，落球冲击：450g实心钢球，A级品的冲击高度不低于2000mm，样品不破损，理化性能：①耐高温≥1级；②表面耐干热≥1级，压缩强度≥80MPa，光泽度≥70GU，热激变性能：样品无变色、凸起、裂纹，单位面积热释放速率峰值≤300kW/m2，抗病毒活性率≥99%，表面抗菌活性：肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌、宋内氏志贺氏菌抗菌效果≥99%，台面板材料性能-吸水率≤0.20%。
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	10
	茶台
	茶台长160cm×宽80cm×高 73cm
1、台面：选用饰面实木多层板，符合LY/T 1985-2011《防腐木材和人造板中五氯苯酚含量的测定方法》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 34749-2017《木材及木质复合材料耐火试验方法 锥形量热仪法》检测标准，满足外观质量要求：干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、透底、纸板错位、表面孔隙、颜色不匹配、光泽不均、鼓泡、鼓包、分层、纸张撕裂、局部缺纸、崩边、表面波纹检验检测均符合要求，理化性能：①含水率：6.0-16.0%；②胶合强度：试件强度值≥0.70MPa、合格试件数与有效试件总数之比≥90%；③表面胶合强度≥0.60MPa；④表面耐划痕≥1.5N表面无大于90%的连续划痕；⑤表面耐磨-磨耗值≤80mg/100r；⑥表面耐干热：达到4级以上；⑦表面耐污染腐蚀：图案：达到5级以上；⑧表面耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、变色、起皱等；⑨表面耐龟裂：达到4级以上；⑩表面耐水蒸气：达到4级以上；⑪耐光色牢度：大于或等于灰度卡4级，握螺钉力：板面≥1200N、板边≥800N，甲醛释放量≤0.025mg/m3，品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出，五氯苯酚、羰基类化合物均未检出，防霉性能：绿色木霉、出芽短梗霉防霉菌等级0级或1级，抗细菌性能：肺炎克雷伯氏菌抗细菌率≥90.00%，耐火试验：耐火极限≥800s。（提供具有CNAS或CMA标识的检测机构的检测报告复印件并加盖投标人公章）
2、框架结构：选用优质实木，符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、GB/T 38467-2020《家具用改性木材技术条件》、GB/T 20285-2006《材料产烟毒性危险分级》检测标准，满足含水率8-11%，室内用改性木材理化性能要求：①宽度干缩率≤3.0%；②体积干缩率＜10.0%；③体积湿胀率＜8.0%，抗菌性能：金黄色葡萄球菌抗菌率≥99%，材料产烟毒性危险分级：①产烟浓度≤100mg/L；②麻醉性：染毒期内无死亡；③刺激性：染毒期后3天内平均体重恢复。
3、水性漆：环保水性面漆/水性底漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 21866-2025《漆膜抗病毒活性和抗菌性能测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T 30648.1-2014《色漆和清漆 耐液体性的测定 第1部分:浸入除水之外的液体中》、GB/T 30789.1-2015《色漆和清漆 涂层老化的评价 缺陷的数量和大小以及外观均匀变化程度的标识 第1部分：总则和标识体系》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》检测标准，满足VOC含量、甲醛含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量、卤代烃均未检出，细度≤60μm，不挥发物≥30%，抗霉菌性能：黑曲霉、绿色木霉耐霉菌性等级0级或1级，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌抗菌率≥99%，甲醛净化效率≥80%，涂层老化≥0级，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性，耐液体性：①变化程度的评级≥0级；②起泡密度等级≥0级；③剥落面积等级≥0级；④粉化程度和等级≥0级；⑤附着力≤1级。
4、水性胶黏剂：采用优质白乳胶，符合GB 33372-2020《胶黏剂挥发性有机化合物限量》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T 32448-2015《胶黏剂中可溶性重金属 铅、铬、镉、钡、汞、砷、硒、锑的测定》检测标准，满足防霉性能：大毛霉、产黄青霉、桔灰青霉耐霉菌性等级0级或1级，气味≤2级，卤代烃（包括二氯甲烷、1，2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷）含量未检出，有机锡10项含量未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性。
5、茶炉：全自动智能抽水茶艺炉。
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	11
	8人食堂连体椅（4+4）
	长200cm×宽60cm,
1、基材：①冷轧钢板：符合GB/T 20854-2025《金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、"干"和"湿"条件下的加速试验》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 21609-2025《化学品 急性眼刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T 43355-2023《塑料和其他无孔材料表面抗病毒活性的测定》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》、GB/T 13299-2022《钢的游离渗碳体、珠光体和魏氏组织的评定方法》、GB/T 2039-2024《金属材料 单轴拉伸蠕变试验方法》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾乙酸盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾铜盐加速乙酸盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，急性眼刺激性/腐蚀性试验：无损伤/正常，抗病毒活性值≥2.0，抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、宋内氏志贺氏菌抑菌率≥99%，耐霉菌性：宛氏拟青霉、黑曲霉耐霉菌性等级0级或1级，蠕变试验初始应力：①总伸长率≤3%；②初始伸长率≤1%；③弹性伸长率≤1%，金相—组织/500X电解：游离渗碳体≥0级；②钢架：符合GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》、GB/T 2423.50-2025《环境试验 第2部分:试验方法 试验Cy:恒定湿热主要用于元件的加速试验》、GB/T 13299-2022《钢的游离渗碳体、珠光体和魏氏组织的评定方法》、GB/T 2039-2024《金属材料 单轴拉伸蠕变试验方法》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾乙酸盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾铜盐加速乙酸盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、宋内氏志贺氏菌抑菌率≥99%，耐霉菌性：宛氏拟青霉、黑曲霉耐霉菌性等级0级或1级，蠕变试验初始应力：①总伸长率≤3%；②初始伸长率≤1%；③弹性伸长率≤1%，金相：游离渗碳体≥0级。
2、涂料：采用优质防腐抗菌喷涂粉末，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 21782.5-2010《粉末涂料 第5部分：粉末空气混合物流动性的测定》、GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准，满足耐酸性：240h无异常，耐碱性：168h无异常，耐盐雾性—中性盐雾：500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤2.0mm，耐湿性：500h无异常，流动性≤150g，密度≥1.0g/mL，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性。
3、五金件—螺丝：符合GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾乙酸盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾铜盐加速乙酸盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，抗菌性能：宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率≥99%，耐霉菌性：绳状青霉、宛氏拟青霉耐霉菌性等级0级或1级。
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附表四：茶几
	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	
	1
		序号
	货物名称
	技术参数、规格、功能
	单位
	数量

	1
	茶几
	规格尺寸：长120cm×宽60cm×高45cm
1、基材：选用优质环保中密度纤维板，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》、GB/T 34749-2017《木材及木质复合材料耐火试验方法锥形量热仪法》检测标准，满足甲醛释放量检测≤0.025mg/m3，品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出，五氯苯酚未检出，单一半挥发性有机化合物释放量-邻苯二甲酸二丁酯未检出，氨释放量未检出，抗菌性能：假白喉棒杆菌、痢疾志贺氏菌抑菌率≥99%，抗菌防霉性能：康宁木霉防霉菌等级0级或1级，耐火试验：耐火极限≥800s。
2、饰面：选用天然实木皮，符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 20285-2006《材料产烟毒性危险分级》检测标准，满足规格尺寸及其偏差检验检测项目中：板内偏差、板间偏差、垂直度偏差检验检测均合格，单板含水率≤16%，单板外观质量：针节、活节、半活节、死节、夹皮、虫孔、钉孔、孔洞、腐朽、裂缝、变色、汚染、乇刺沟痕、刀痕、拼接叠离、补片、补条、纵向斜接或指接均检验检测合格，甲醛释放量≤0.025mg/m3，挥发性有机化合物释放浓度：苯、甲苯、二甲苯均未检出，材料产烟毒性危险分级：①产烟浓度≤100mg/L；②麻醉性：染毒期内无死亡；③刺激性：染毒期后3天内平均体重恢复，表面耐污染性能≥5级，表面耐龟裂性能≥5级，表面耐水蒸气性能≥5级，表面粗糙度：评定轮廓的算术平均偏差Ra≤30μm；轮廓的最大高度Rz≤250μm。
3、封边—实木封边条封边，符合GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定》、GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分：密度测定》检测标准，满足五氯苯酚含量未检出，气干密度≥0.50g/cm3，抗霉菌性能：出芽短梗霉、黑曲霉防霉菌等级0级或1级，抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌≥90%，平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1级：①燃烧増长速率指数≤140W/S；②火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘；③600s的总放热量≤10MJ；④60s内焰尖高度Fs＜150mm；⑤60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象，外观检验检测项目符合要求，甲醛释放量≤0.5mg/L。
4、水性漆：环保水性面漆/水性底漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 21866-2025《漆膜抗病毒活性和抗菌性能测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T 30648.1-2014《色漆和清漆 耐液体性的测定 第1部分:浸入除水之外的液体中》、GB/T 30789.1-2015《色漆和清漆 涂层老化的评价 缺陷的数量和大小以及外观均匀变化程度的标识 第1部分：总则和标识体系》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》检测标准，满足VOC含量、甲醛含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量、卤代烃均未检出，细度≤60μm，不挥发物≥30%，抗霉菌性能：黑曲霉、绿色木霉耐霉菌性等级0级或1级，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌抗菌率≥99%，甲醛净化效率≥80%，涂层老化≥0级，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性，耐液体性：①变化程度的评级≥0级；②起泡密度等级≥0级；③剥落面积等级≥0级；④粉化程度和等级≥0级；⑤附着力≤1级。
5、水性胶黏剂：采用优质白乳胶，符合GB 33372-2020《胶黏剂挥发性有机化合物限量》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T 32448-2015《胶黏剂中可溶性重金属 铅、铬、镉、钡、汞、砷、硒、锑的测定》检测标准，满足防霉性能：大毛霉、产黄青霉、桔灰青霉耐霉菌性等级0级或1级，气味≤2级，卤代烃（包括二氯甲烷、1，2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷）含量未检出，有机锡10项含量未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性。
6、五金件：①螺丝：符合GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾乙酸盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾铜盐加速乙酸盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，抗菌性能：宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率≥99%，耐霉菌性：绳状青霉、宛氏拟青霉耐霉菌性等级0级或1级；②三合一连接件：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、GB/T 20854-2025《金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》、GB/T 32660.1-2016《金属材料 韦氏硬度试验 第1部分：试验方法》、GB/T 2423.50-2025《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cy：恒定湿热主要用于元件的加速试验》、GB/T 7216-2023《灰铸铁金相检验》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾乙酸盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，韦氏硬度≥15.0HWB，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌、宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率≥99%，耐霉菌性：绳状青霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉耐霉菌性等级0级或1级，金相—石墨分布形态/100X≥90%。
	张
	7

	2
	小茶几
	规格尺寸：长60cm×宽60c m×高45cm
1、基材：选用优质环保中密度纤维板，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》、GB/T 34749-2017《木材及木质复合材料耐火试验方法锥形量热仪法》检测标准，满足甲醛释放量检测≤0.025mg/m3，品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出，五氯苯酚未检出，单一半挥发性有机化合物释放量-邻苯二甲酸二丁酯未检出，氨释放量未检出，抗菌性能：假白喉棒杆菌、痢疾志贺氏菌抑菌率≥99%，抗菌防霉性能：康宁木霉防霉菌等级0级或1级，耐火试验：耐火极限≥800s。
2、饰面：选用天然实木皮，符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 20285-2006《材料产烟毒性危险分级》检测标准，满足规格尺寸及其偏差检验检测项目中：板内偏差、板间偏差、垂直度偏差检验检测均合格，单板含水率≤16%，单板外观质量：针节、活节、半活节、死节、夹皮、虫孔、钉孔、孔洞、腐朽、裂缝、变色、汚染、乇刺沟痕、刀痕、拼接叠离、补片、补条、纵向斜接或指接均检验检测合格，甲醛释放量≤0.025mg/m3，挥发性有机化合物释放浓度：苯、甲苯、二甲苯均未检出，材料产烟毒性危险分级：①产烟浓度≤100mg/L；②麻醉性：染毒期内无死亡；③刺激性：染毒期后3天内平均体重恢复，表面耐污染性能≥5级，表面耐龟裂性能≥5级，表面耐水蒸气性能≥5级，表面粗糙度：评定轮廓的算术平均偏差Ra≤30μm；轮廓的最大高度Rz≤250μm。
3、封边—实木封边条封边，符合GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定》、GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分：密度测定》检测标准，满足五氯苯酚含量未检出，气干密度≥0.50g/cm3，抗霉菌性能：出芽短梗霉、黑曲霉防霉菌等级0级或1级，抗细菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌≥90%，平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1级：①燃烧増长速率指数≤140W/S；②火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘；③600s的总放热量≤10MJ；④60s内焰尖高度Fs＜150mm；⑤60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象，外观检验检测项目符合要求，甲醛释放量≤0.5mg/L。
4、水性漆：环保水性面漆/水性底漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 21866-2025《漆膜抗病毒活性和抗菌性能测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T 30648.1-2014《色漆和清漆 耐液体性的测定 第1部分:浸入除水之外的液体中》、GB/T 30789.1-2015《色漆和清漆 涂层老化的评价 缺陷的数量和大小以及外观均匀变化程度的标识 第1部分：总则和标识体系》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》检测标准，满足VOC含量、甲醛含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量、卤代烃均未检出，细度≤60μm，不挥发物≥30%，抗霉菌性能：黑曲霉、绿色木霉耐霉菌性等级0级或1级，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌抗菌率≥99%，甲醛净化效率≥80%，涂层老化≥0级，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性，耐液体性：①变化程度的评级≥0级；②起泡密度等级≥0级；③剥落面积等级≥0级；④粉化程度和等级≥0级；⑤附着力≤1级。
5、水性胶黏剂：采用优质白乳胶，符合GB 33372-2020《胶黏剂挥发性有机化合物限量》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T 32448-2015《胶黏剂中可溶性重金属 铅、铬、镉、钡、汞、砷、硒、锑的测定》检测标准，满足防霉性能：大毛霉、产黄青霉、桔灰青霉耐霉菌性等级0级或1级，气味≤2级，卤代烃（包括二氯甲烷、1，2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷）含量未检出，有机锡10项含量未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性。
6、五金件：①螺丝：符合GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾乙酸盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾铜盐加速乙酸盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，抗菌性能：宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率≥99%，耐霉菌性：绳状青霉、宛氏拟青霉耐霉菌性等级0级或1级；②三合一连接件：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、GB/T 20854-2025《金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》、GB/T 32660.1-2016《金属材料 韦氏硬度试验 第1部分：试验方法》、GB/T 2423.50-2025《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cy：恒定湿热主要用于元件的加速试验》、GB/T 7216-2023《灰铸铁金相检验》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾乙酸盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，韦氏硬度≥15.0HWB，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌、宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率≥99%，耐霉菌性：绳状青霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉耐霉菌性等级0级或1级，金相—石墨分布形态/100X≥90%。
	张
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附表五：会议桌
	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	
	1
		序号
	货物名称
	技术参数、规格、功能
	单位
	数量

	1
	20人大会议桌（党委会议室)
	规格尺寸：长600cm×宽200cm×高76cm
材质说明
1、面材：优质胡桃木皮。
2、基材：高级E1级环保中纤板
3、油漆：底漆采用PE不饱和树脂聚酯漆，表面油漆采用  大宝环保油漆，通过5底3面  ,打磨饰面后光滑饱满，手感好，
4、白乳胶：采用优质水基型胶黏剂白乳胶，
5、五金：高级优质五金配件
	张
	1

	2
	10人会议桌
	规格尺寸：长360cm×宽150cm×高76cm
材质说明
1、面材：优质胡桃木皮，
2、基材：高级E1级环保中纤板
3、油漆：底漆采用PE不饱和树脂聚酯漆，表面油漆采用大宝环保油漆，通过5底3面，打磨饰面后光滑饱满，手感好，
4、白乳胶：采用优质水基型胶黏剂白乳胶，
5、五金：高级优质五金配件。
	张
	2





附表六：保密柜
	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	
	1
		序号
	货物名称
	技术参数、规格、功能
	单位
	数量

	1
	保密柜
	1、规格尺寸：长90cm×43cm×高190cm,4块活动层 板。
2、材质：采用优质冷轧钢板 制造，柜体、门板≥1 . 0mm厚裸板。
3、功能：保密锁采用半导体指纹识别芯片及指纹采集分析验证系统(提供自主可控证  明材料),支持指纹或密码、 指纹+密码、双人指纹三种开  锁模式。保密柜锁自带开门拉  手旋钮，开门旋钮具有防暴力开启离合装置(提供自主可控 证明材料),恶意破解超过三次或暴力破坏、延时关门均会  自动高音报警。具备智能语音导航功能 。（提供具有CNAS或CMA标识的检测机构的检测报告复印件并加盖投标人公章）
4、 保密柜的操作日志具有防篡改功能，具有开锁，报警等类型，记录条数>3000条 ;日志下载器兼容多体系，至少可运行于×86、龙芯，兆芯系列CPU架构和兼容JOS, 麒麟国产操作系统，提供兼容互认证书 。（提供具有CNAS或CMA标识的检测机构的检测报告复印件并加盖投标人公章）
5、结构：柜体采用互扣式结构，稳固不变形：柜体侧边柱 采用外圆内方的压成型结构，美观大方、防碰撞；柜体采用 平面焊接工艺。柜体表面平整光滑，无凹陷及敲击痕迹存在。
6、保密柜的柜身、门板、层板、抽屉等表面均应进行除污  、除锈、磷化、表调、清洗、 烘干处理后进行静电喷涂。保密柜喷涂粉末采甲无磷环保喷涂粉末，且喷涂厚度不低于80um。喷涂面盐雾测试通过时长≥300小时。
7、分别提供保密锁和保密 柜的国家保密科技测评中心认 证证书及检测报告(符合国家 保密标准BMB54-2020),公安部安全防范报警系统产品检 测报告，喷涂粉末的SGS检测证书，中国环境标志产品证书CEC(环保认证),保密柜体及各原辅材料需经过国家第三  方专业检测机构(省级抽样检  测合格，如：钢板尼龙脚垫、 喷塑粉末、滑轨。（提供具有CNAS或CMA标识的检测机构的检测报告复印件并加盖投标人公章）
8、保密柜和所配的保密锁必须为统一品牌，有效保障售后服务的品质，柜门、锁具、 脚轮必须有胎具压制的所投品牌LOGO。（提供具有CNAS或CMA标识的检测机构的检测报告复印件并加盖投标人公章）
	个
	24





附表七：其他生活用电器
	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	
	1
		序号
	货物名称
	技术参数、规格、功能
	单位
	数量

	1
	抽湿机
	用面积：约33–48㎡
日除湿量：18L / 天（30℃/RH80%）
名义除湿量：0.42kg/h
除湿原理：压缩机式（R290 环保冷媒）
额定电压：220V/50Hz
额定功率：340W
运行噪音：≤ 46dB(A)
机身尺寸：340×245×495mm（宽 × 深 × 高）
净重：约15kg
水箱容量：3L（可视水位）
排水方式：水箱/ 外接排水管
	台
	7

	2
	电饭煲
	规格尺寸：长58cm×宽58cm×高35cm
电饭煲≥35L,电压220V, 功率≥3650W
	个
	2

	3
	冰柜
	规格：长120cm×宽70cm ×高190cm;
冰柜四门，冰箱全铜管制冷,厨房冰柜大容量，冷藏冷  冻保鲜，不锈钢冷柜，多门 双温，功率≥380W
	个
	1





附表八：饮水器
	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	
	1
		序号
	货物名称
	技术参数、规格、功能
	单位
	数量

	1
	饮水机
	规格尺寸：长30cm×宽31cm×高920cm
钢化玻璃双门
放置方式：立式/ 柜式，上置水桶
电源：220V / 50Hz
额定加热功率：420W
额定制冷功率：75W
内胆材质：食品级304 不锈钢聚热胆
出水温度：
热水：≥90℃
冷水：≤15℃（电子制冷）
加热速度：≥1.2L/h
待机能耗：≤1.2kW·h/24h
	台
	14

	2
	饮水机
	规格尺寸：长78cm×宽45cm×高161cm
产品材质：不锈钢；                                                         出水口：2热 1 直饮
过滤规格：超滤过滤，净水速度150升每小时 ；                 加热系统：容量 60升，功率3000W
过滤芯配置：PP 棉滤芯、前置活性炭、超滤膜、后置炭
常温直饮水供水量150L/H；                
多功能净水控制系统（专利技术），具备温度显示、温度设置、换芯提醒、缺水保护、水位防干烧保护、智能闲时节能待机等功能
电压/功率：220V~3000W                                                可供人数：≥200人；出水方式：触摸式开关。
	台
	1

	3
	电热开水器
	规格尺寸：长40cm×宽25cm×高70cm
功率≥6KW，节能型开水器，容量≥40L
	台
	3





附表九：其他厨卫用具
	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	
	1
		序号
	货物名称
	技术参数、规格、功能
	单位
	数量

	1
	油烟机
	1、排风量(m³/min)：17
2、机体尺寸(mm)：896*480*510
3、机体材质：喷涂+玻璃
4、颜色：黑色
5、最大风压(Pa)：220
6、出风口径(mm)：Ф175
7、照明(w)：1.5w*2
8、电机输入功率(w)：220W
9、噪 声 (db)：≤70dB
10、控制方式：机械按键
	个
	1

	2
	不锈钢洗手池
	201不锈钢
规格尺寸：长250cm×宽60cm×高80cm
	个
	8





附表十：厨房操作台
	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	
	1
		序号
	货物名称
	技术参数、规格、功能
	单位
	数量

	1
	食堂保温台
	201不锈钢带架四格保温台 规格尺寸：长146cm×宽65cm×高80cm
采用优质201#面板采用1.2mm优质不锈钢板，侧板1.0mm，下层配套格栅层板。配发热管、温控系统、缺水保护提醒装置。表面和四边光滑平整，表面焊接点抛光打磨
	个
	2

	2
	厨房工作台
	201不锈钢工作台
规格尺寸：长180cm×宽80cm×高80cm
	个
	3





附表十一：炊事机械
	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	
	1
		序号
	货物名称
	技术参数、规格、功能
	单位
	数量

	1
	灶具
	双头煤气炉一级能效不锈钢面板
规格尺寸：长70cm×宽36cm×高11cm
	台
	2

	2
	蒸饭车
	10盆蒸饭柜9KW/380V
规格尺寸：长68cm×宽57cm×高142cm
机械定时款
	辆
	1

	3
	炖汤机
	立式5盆炖汤柜12KW/380V
规格尺寸：长65cm×宽65c m×高145cm
	台
	1

	4
	猛火灶
	双炒炉带风机
规格尺寸：长130cm×宽80cm
	台
	1

	5
	电磁炉
	2200W大功率猛火一体微晶面板炒菜电磁炉
规格尺寸：长35cm×宽28cm
	台
	3





附表十二：其他家具
	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	
	1
		序号
	货物名称
	技术参数、规格、功能
	单位
	数量

	1
	衣帽架
	类别/竖型衣帽架；
主体材质/实木；
表面工艺/喷漆；
高180cm×宽42cm；
	个
	10

	2
	报纸架
	四层报纸架，规格尺寸：长63cm×宽27cm×高82cm
	个
	10

	3
	手摇密集架（战备资料室、政工资料室、档案室）
	档案室8列6组6层双面存放
1列六组*8 列，共计48组，立方数：5555*580*2400*8=61.9立方米
（1）、轨道：轨道采用18×18mm的45#优质碳素结构冷轧方钢，地轨板采用2.0mmST12冷轧钢板。轨道用螺栓固定，安装后与地面齐平，外观整洁大方，运行更为平稳。
（2）、底盘：底盘采用2.5mm攀钢产冷轧钢板制作，经折弯、焊接等工序后在Pc平台上装配而成，主要传动件为P204E级轴承，传动轴采用Φ20实心冷拉45#生产的1248齿链轮，符合GB113589标准，Φ8.5摩托连链条，滚轮采用HT200铸铁，连接管采用无缝钢管。
（3）、立柱：立柱采用1.2mm优质冷轧钢板经全自动数控流水线一次精加工而成，设计为半敞开式，利于立柱表面喷涂全部到位，立柱成型尺寸45*36mm，三面各压两条圆筋，筋中心距离21毫米。立柱两侧面均匀冲制挂板调节孔，孔距44±0.5mm，使层板层数和间距可按需要调整。从而达到充分利用空间的目的。
（4）、隔板：隔板采用0.9mm厚优质冷轧钢板经全自动数控流水线一次精加工而成，厚度为25±1mm，隔板正面压制2组圆筋，每组两条，筋中心距离25mm，离隔板边41mm，压筋工艺确保搁板不变形，外形美观，结构新颖，刚性足，承重能力强，每层承重60KG，满负载24小时后挠曲度≤2mm，卸载后自动恢复。
（5）、挂板：挂板采用0.9mm优质冷轧钢板经全自动数控流水线一次精加工而成，挂板挂钩采用双排双挂钩结构设计，两挂钩间正面有一道圆筋，筋距挂板上边32mm，挂板中间采用腰形拉伸翻边模成型加强孔，上下两端直角折弯，下端冲有四个凸槽，使隔板嵌置于弯边凸肩上，组装后平整、牢固，承重性好，可防止隔板前后活动，通用性互换性强，使层数和间距可按需要调整。
（6）、书挡：书挡条采用0.8mm优质冷轧钢板经全自动数控流水线一次精加工而成，成型尺寸15*15mm，书档条正面有一道圆筋，使整体硬度加强，同时更美观大方。书档条采用凹槽式挂钩与挂板上孔位机械配合，紧密相连不易松动脱落，安装便捷，强度高。
（7）、门板、侧板、顶板：均采用0.7mm攀钢ST12冷轧钢板，经模具冲压折弯成形。
（8）、密封、锁定及制动装置：架体顶端装有防尘板；底部设有防鼠和防倾倒装置；列间接角面装有抗老化磁性密封条，形成两列间的全封闭，在满载及不均匀承重状态下,架体运行到位后架体之间隙小于1.5mm，具有较强的防碰撞、防尘、防鼠、防光等功能。
（9）、传动机构：采用一体化传动机构，由链轮、链条、传动轴等组成，中间传动通过链条与传动轴传力于底架两端，确保架体受力均衡，运行稳定，传动同步、灵活、轻便、可靠并实现低噪音运行，架体在全负载情况下，操作运用自如，不会有阻滞现象，运行时嗓音不超过50分贝。
（10）、摇手柄：摇手柄采用手轮式。自动挂档传动装置，停用后手柄自动停于垂直位置，且摇动任意列密集架产品所有部件表面均采用氧化剂，都不会带动其他各列手柄。
（11）、表面质量和表面处理：表面处理工艺流程经，除油-清洗-除锈-清洗-固化-清理-静电喷塑-高温热固等九工序处理，使产品光滑而耐磨，高贵典雅。采用杜邦华佳公司环氧聚脂涂料进行静电喷涂，经高温塑化而成，表面均匀光滑，色泽一致、严密、平整、无划伤；光泽度达到85%以上。
（12）、制造公差：每标准节组装后，外部尺寸（长、宽、高）的极限偏差为±4mm；立柱与导轨平面垂直度不大于2mm，成批侧面板凹凸不超过5mm。侧板与中腰板的对缝间隙<2mm.安装后，单根导轨直线度不大于1.0mm/m,两根导轨水平高度偏差不大于1.0mm/m,全长不大于2.0mm，导轨对接处高低差不大于0.3mm。
	套
	1

	4
	智能门锁
	锁体类型：机械锁体
最大适配门厚度：110mm
最小适配门厚度：40mm
开锁方式：刷卡、半导体指纹、密码、钥匙
	台
	26





附表十三：热水器
	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	
	1
		序号
	货物名称
	技术参数、规格、功能
	单位
	数量

	1
	热水器
	类型：储水式电热水器  ； 容量：60L
外形尺寸（长× 直径）：680×385mm；    电源：220V/50Hz
额定功率：2000W（单管加热）
能效等级：二级（24 小时固有能耗系数 ≤0.7）；    热效率：70%
水温调节：30℃–75℃（机械旋钮）；    额定压力：0.8MPa
	个
	24





附表十四：其他制冷空调设备
	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	
	1
		序号
	货物名称
	技术参数、规格、功能
	单位
	数量

	1
	其他制冷空调设备（大2P）
	类型：挂式；制冷技术:变频；匹数：大2匹；制冷适用面积 (m2):23~34;颜色：白；控制方式：遥控式)   ;制冷量：≥5090W;能效 等级：一级；电源电压：220V;电源频率：≥50Hz;额 定制冷功率(W):≥1240 ;额定制热功率(W):≥1950;循环风量(m3/h):≥850;室内机低风挡噪音 (dB):≤21;室内机高风
挡噪音(dB):≤41;室外 机低风挡噪音(dB):≤38 ;室外机高风挡噪音(dB) :≤53;电辅助加热输入功率(W):≥1200
	台
	52

	2
	其他制冷空调设备支架
	其他制冷空调设备（2匹）不锈钢支架
	副
	52

	3
	其他制冷空调设备铜管
	其他制冷空调设备（2匹）紫铜管
	米
	260

	4
	其他制冷空调设备（3P）
	匹数：≥3匹；其他制冷空调设备技术：变频；冷暖类型 :冷暖；适用面积：28-40m²;制冷功率：≥2300W;  制冷功率：2300w；扫风方式：上下扫和左右扫 ;制热量：≥9260W;制热功率：≥2890W;制冷量： ≥7420W;，电压：220V;循环风量：≥1350m3/h
频率：≥50Hz;制冷剂：R3 2;能效等级：一级能效；其他制冷空调设备类型：嵌入式
	台
	5

	5
	支架
	其他制冷空调设备（3匹）不锈钢支架
	副
	5

	6
	铜管
	其他制冷空调设备（3匹）紫铜管
	米
	60

	7
	其他制冷空调设备（5P）
	空调设备类型：嵌入式；适用面积/45-68m²; 制冷功率：≥4200W;循环风量：≥2060m3/h;制热功率：≥3900W;制热量：≥13650W;扫风方式：上下扫风 ；
制冷量：≥12250W;制冷剂：R32;能效等级：一级能效；其他制冷空调设备技 术：变频；冷暖类型：冷暖；匹数：≥5 匹
	台
	16

	8
	支架
	其他制冷空调设备（5匹）不锈钢支架
	副
	16

	9
	铜管
	其他制冷空调设备（5匹）紫铜管
	米
	200





附表十五：单人沙发
	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	
	1
		序号
	货物名称
	技术参数、规格、功能
	单位
	数量

	1
	单人沙发（接待椅）
	规格尺寸：100cm*84cm*86cm
1、覆面材料：优质环保皮（西皮），符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB 21550-2008《聚氯乙烯人造革有害物质限量》、GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》检测标准，满足理化性能：①摩擦色牢度：干擦≥4级、湿擦≥3/4级、碱性汗液≥3/4级；②耐光性≥5级；③涂层粘着牢度≥2.5N/10mm；④耐磨性：无明显损伤、剥落；⑤撕裂力≥20N；⑥气味≤3级；⑦PH≥3.2；⑧禁用偶氮染料含量均未检出；⑨游离甲醛≤75mg/kg，皮革防霉性能：桔灰青霉防霉菌等级0级或1级，抗细菌性能：肠沙门氏菌、须癣毛癣菌抗菌率≥99%，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性，挥发性有机物总量TVoc≤20mg/m3。（提供具有CNAS或CMA标识的检测机构的检测报告复印件并加盖投标人公章）
2、填充材料：选用优质阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T 8332-2008《泡沫塑料燃烧性能试验方法 水平燃烧法》检测标准，满足性能要求：①回弹率≥35%；②75%压缩永久变形≤6%；③拉伸强度≥100kPa；④撕裂强度≥1.8N/cm；⑤灰分≤2.75%；⑥甲醛散发≤10mg/kg，甲醛释放量≤0.120mg/m²h，TVOC≤0.5mg/m²h，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌、大肠杆菌、乙型副伤寒沙门氏菌、白色链霉菌抑菌率＞99%，防霉性能：黑曲霉、变幻青霉防霉等级0级或1级，阻燃性能安全技术要求：阻燃等级Ⅰ级，未观察到试样表面或内部出现任何阴燃或有焰燃烧现象阻燃Ⅰ级通过香烟引燃，燃烧性能：水平燃烧HF-1级。（提供具有CNAS或CMA标识的检测机构的检测报告复印件并加盖投标人公章）
3、水性胶黏剂：采用优质白乳胶，符合GB 33372-2020《胶黏剂挥发性有机化合物限量》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T 32448-2015《胶黏剂中可溶性重金属 铅、铬、镉、钡、汞、砷、硒、锑的测定》检测标准，满足防霉性能：大毛霉、产黄青霉、桔灰青霉耐霉菌性等级0级或1级，气味≤2级，卤代烃（包括二氯甲烷、1，2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷）含量未检出，有机锡10项含量未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性。
4、框架结构：选用优质实木，符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、GB/T 38467-2020《家具用改性木材技术条件》、GB/T 20285-2006《材料产烟毒性危险分级》检测标准，满足含水率8-11%，室内用改性木材理化性能要求：①宽度干缩率≤3.0%；②体积干缩率＜10.0%；③体积湿胀率＜8.0%，抗菌性能：金黄色葡萄球菌抗菌率≥99%，材料产烟毒性危险分级：①产烟浓度≤100mg/L；②麻醉性：染毒期内无死亡；③刺激性：染毒期后3天内平均体重恢复。（提供具有CNAS或CMA标识的检测机构的检测报告复印件并加盖投标人公章）。
	张
	34





附表十六：球类设备
	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	
	1
		序号
	货物名称
	技术参数、规格、功能
	单位
	数量

	1
	台球桌
	台球桌标准9尺；
成人中式黑八球桌台球；
规格尺寸：长282cm×宽155cm×高83cm
	张
	1

	2
	手动液压篮球架
	箱体：长110cm×宽220cm ×前高45cm×后高38cm; 钢板厚度2mm,底部有轮子 移动方便；
伸臂：上臂为100x150x2.5mm方管拼焊，外有60x120mm方管加固。探臂为2.25；
立臂：60x120x2.5mm方管拼焊，臂宽120x360mm;
篮圈：20厘高级弹簧篮圈带盖 ；
篮板：标准钢化玻璃篮板(长180cm×宽1cm×高105cm)
	个
	2





附表十七：其他办公用品
	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	
	1
		序号
	货物名称
	技术参数、规格、功能
	单位
	数量

	1
	升旗杆
	不锈钢旗杆304锥形电动国旗杆
13.4米
【包含旗杆包底座、预埋件、电动+手动升降装置、升降摇把、遥控器、装饰面板、不锈钢专用旗绳、360顺风转向装置（装饰球）、配重杆、挂旗杆、导向珠及小扣件、全封闭防卡线滑轮等配件。】
保证旗杆抗风等级达到12级台风不变形。
	米
	13.4

	2
	移动白板
	规格尺寸：长120cm×宽90cm
悬挂白板写字板黑板磁性悬挂式小白板实心纤维板芯黑板
	个
	12

	3
	时钟
	圆形挂钟挂墙静音长30cm×宽30cm
	个
	11





附表十八：办公椅
	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	
	1
		序号
	货物名称
	技术参数、规格、功能
	单位
	数量

	1
	椅子
	规格尺寸：长50cm×宽46cm×高90cm
1、椅架：采用优质实木椅架，硬度好，不易变形。
2、油漆：采用优质环保油漆，光泽度好，流平通透好。
3、皮面：黑色优质西皮，防潮，防污易清洁等，皮面更加柔软舒适，光泽持久性好，手感柔软，纹理细腻，透气性强，富有弹性。表面缝纫外型饱满、圆滑一致，缝纫线均匀一致，经纬线平直，无明显浮线跳针。
4、优质实木框架结构，经过防虫、防潮、防腐等化学处理，结构牢固。经过防虫、防潮、防腐等化学处理，结构牢固。经防潮、防腐、防蛀等环保处理
	张
	294





附表十九：窗帘及类似品
	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	
	1
		序号
	货物名称
	技术参数、规格、功能
	单位
	数量

	1
	定制窗帘
	常规遮光窗帘雪尼尔面料双轨道挂钩铝合金消音轨道蓝色（包括安装）
	㎡
	325





附表二十：体育运动辅助设备
	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	
	1
		序号
	货物名称
	技术参数、规格、功能
	单位
	数量

	1
	铺设硅pu材质
	篮球场长28m*宽15m、周长86m，硅pu球场5mm。
1.塑胶球场面层通过阻尼性能检测，符合GB/T 18258-2000标准要求，阻尼损耗因子 >0.1（提供具有CNAS或CMA标识的检测机构的检测报告复印件并加盖投标人公章）
2.塑胶球场面层通过热失重性能检测，符合GB/T 33047.1-2016标准要求，热失重（200℃,空气气氛）<2%，（提供具有CNAS或CMA标识的检测机构的检测报告复印件并加盖投标人公章）
3.塑胶球场面层通过耐沾污性能检测，符合GB/T 9780-2013标准要求，耐沾污性 ≤20% （提供具有CNAS或CMA标识的检测机构的检测报告复印件并加盖投标人公章）
4.硅PU塑胶球场面层满足GB 36246-2018 《中小学合成材料面层运动场地》化学指标检测要求。（提供具有CNAS或CMA标识的检测机构的检测报告复印件并加盖投标人公章）

	批
	1





附表二十一：其他体育设备设施
	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	
	1
		序号
	货物名称
	技术参数、规格、功能
	单位
	数量

	1
	铺设塑料材质
	运动场面积1652 m2，跑道专用透气型13mm新国标。
1.塑胶跑道面层的有害物质限量及成品的有害物质限量符合GB6675.4-2014重金属（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）的检测标准。（提供具有CNAS或CMA标识的检测机构的检测报告复印件并加盖投标人公章）
2.为确保材料的环保性，塑胶跑道面层的总挥发性有机化合物、甲醛、苯乙烯、4-苯基环乙烯通过GB18587-2001检测标准要求（提供具有CNAS或CMA标识的检测机构的检测报告复印件并加盖投标人公章）
3.塑胶跑道面层符合GB/T20394-2019耐碱性（48h）及耐酸性（48h）的检测标准（提供具有CNAS或CMA标识的检测机构的检测报告复印件并加盖投标人公章）
4.塑胶跑道面层中的胶料分散性符合国家标准要求（提供具有CNAS或CMA标识的检测机构的检测报告复印件并加盖投标人公章）
5.塑胶跑道面层表面电阻率符合国家标准要求。
6.塑胶跑道面层满足GB 36246-2018 《中小学合成材料面层运动场地》化学指标检测要求（提供具有CNAS或CMA标识的检测机构的检测报告复印件并加盖投标人公章）
	批
	1





  

